□ 4,4-메틸렌디아닐린, 2,4-톨루엔아민, 아닐린, 이소시아네이트, 아크릴로니트릴 및 메틸메타크릴레이트 인체안전기준

	WHO1) (TDI2), μg/kg bw/day)	EPA3) (RfD4), μg/kg bw/day)
4,4-메틸렌디아닐린	-	-
2,4-톨루엔디아민	-	-
아닐린	-	7
이소시아네이트	-	-
아크릴로니트릴	-	1
메틸메타크릴레이트	1,200	1,400

1) WHO : World Health Organization, 세계보건기구

2) TDI : Tolerance Daily Intake, 일일섭취한계량

3) EPA : US Environmental Protection Agency, 미국환경보호청

4) RfD : Reference Dose, 독성참고치

□ 합성수지제 중 4,4-‘메틸렌디아닐린 등 이행물질의 일일추정섭취량 및 위해도 평가 결과

재질(건수)	시험항목	일일추정섭취량 (μg/kg bw/day)	TDI	RfD	위해도 (%)
			(μg/kg bw/day)
폴리아미드 (140)	4,4-메틸렌디아닐린	2.61×10-6	-	-	-
	2,4-톨루엔디아민	1.31×10-6	-	-	-
	아닐린	0	-	7	-
폴리우레탄 (21)	4,4-메틸렌디아닐린	0	-	-	-
	이소시아네이트	0	-	-	-
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 (70)	아크릴로니트릴	4.72×10-6	-	1	0.0005
아크릴수지(90)	메틸메타크릴레이트	2.47×10-4	1200	-	0.00002